**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Wykonanie robót geodezyjnych:

1. **Zadanie nr 1**- podział geodezyjny działki nr 72/70, położonej w obrębie 9 miasta Ostróda przy
ul. Mikołaja Kopernika- Stefana Żeromskiego /podział działki na dwie części/;

warunki wykonania zamówienia

1. podział geodezyjny działki nr 72/70 na dwie części wraz ze wznowieniem/wyznaczeniem znaków granicznych nr: 9-645, 9-644, 9-643, 9-642, 9-641, 9-944, 9-945;
2. punkty graniczne niezastabilizowane istniejące i nowe należy utrwalić kamieniami granicznymi
z podcentrem /w punktach uniemożliwiających stabilizację kamieniami granicznymi dopuszcza
się inną trwałą stabilizację np. bolcami żelaznymi i itp./;
3. załączenie do dokumentacji geodezyjnej mapy ewidencyjnej oraz wypisu z ewidencji gruntów
na działkę nr 72/70;
4. sporządzenie 2 egz. map wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz 4 egz. map z projektem podziału nieruchomości na działkę nr 72/70;

*Załącznik nr 4:*

mapa sytuacyjna w skali 1:500 z oznaczeniem podziału geodezyjnego działki nr 72/70, obręb 9
m. Ostróda.

1. **Zadanie nr 2**- podział geodezyjny działki nr 51/1 obręb 4 miasta Ostróda przy ul. Garnizonowej 22 /podział działki na cztery części/;

warunki wykonania zamówienia

1. podział geodezyjny działki nr 51/1 na cztery części wraz ze wznowieniem/wyznaczeniem znaków granicznych nr: 4-401, 4-402, 4-1272, 4-74, 4-73, 4-72, 4-1251, 4-1250, 4-2183, 4-1215, 4-1216;
2. punkty graniczne niezastabilizowane istniejące i nowe należy utrwalić kamieniami granicznymi
z podcentrem /w punktach uniemożliwiających stabilizację kamieniami granicznymi dopuszcza się inną trwałą stabilizację np. bolcami żelaznymi i itp./;
3. załączenie do dokumentacji geodezyjnej mapy ewidencyjnej oraz wypisu z ewidencji gruntów na działkę nr 51/1;
4. sporządzenie 2 egz. map wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz 4 egz. map z projektem podziału nieruchomości na działkę nr 51/1;

*Załącznik nr 5:*

mapa sytuacyjna w skali 1:500 z oznaczeniem podziału geodezyjnego działki nr 51/1 obręb 4
m. Ostróda.

1. **Zadanie nr 3**- podział geodezyjny działki nr 49/5 obręb 4 miasta Ostróda przy ul. Garnizonowej 16 /podział działki na dwie części/;

warunki wykonania zamówienia

1. podział geodezyjny działki nr 49/5 na dwie części wraz ze wznowieniem/wyznaczeniem znaków granicznych nr: 4-1235, 4-1236, 4-1239, 4-1240, 4-1241, 4-1242, 4-1243;
2. punkty graniczne niezastabilizowane istniejące i nowe należy utrwalić kamieniami granicznymi
z podcentrem /w punktach uniemożliwiających stabilizację kamieniami granicznymi dopuszcza się inną trwałą stabilizację np. bolcami żelaznymi i itp./;
3. załączenie do dokumentacji geodezyjnej mapy ewidencyjnej oraz wypisu z ewidencji gruntów
na działkę nr 49/5;
4. sporządzenie 2 egz. map wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz 4 egz. map z projektem podziału nieruchomości na działkę nr 49/5;

*Załącznik nr 6:*

mapa sytuacyjna w skali 1:500 z oznaczeniem podziału geodezyjnego działki nr 49/5, obręb 4
m. Ostróda.

1. **Zadanie nr 4**- podział geodezyjny działki nr 418/25 obręb 1 miasta Ostróda przy ul. Szosa Elbląska /podział działki na dwie części/;

warunki wykonania zamówienia

1. podział geodezyjny działki nr 418/25 na dwie części wraz ze wznowieniem/wyznaczeniem znaków granicznych nr: 1-956, 1-1243, 1-3565, 1-2541, 1-3147, 1-2280, 1-3146, 1-3144, 1-3143, 1-955;
2. punkty graniczne nowe należy wyznaczyć i utrwalić kamieniami granicznymi z podcentrem
/w punktach uniemożliwiających stabilizację kamieniami granicznymi dopuszcza się inną trwałą stabilizację np. bolcami żelaznymi i itp./;
3. załączenie do dokumentacji geodezyjnej mapy ewidencyjnej oraz wypisu z ewidencji gruntów
na działkę nr 418/25;
4. sporządzenie 2 egz. map wstępnego projektu podziału nieruchomości oraz 4 egz. map z projektem podziału nieruchomości na działkę nr 418/25;

*Załącznik nr 7:*

mapa sytuacyjna w skali 1:250 z oznaczeniem podziału geodezyjnego działki nr 418/25, obręb 1
m. Ostróda.